Nr sprawy: DSUiZP 252/JK/17/2018 Końskie 2018-04-11

|  |
| --- |
| Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Nr ogłoszenia: nr 539933-N-2018 z dnia 2018-04-04 r. **;**  na  stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń |

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na; systematyczne – sukcesywnie przez okres 24 miesięcy dostawy: materiałów, narzędzi zużywalnych do zabiegów kardioangiograficznych, - wg. zadań 1-3.**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i wnioski dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

**Dot. Zadania 1**

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1 systemu do diagnostyki FFR o poniższych parametrach: najnowszej generacji trwały prowadnik wieńcowy 0,014” do pomiaru FFR z czujnikiem optycznym umieszczonym tuż za 3cm formowalną końcówką radiocieniującą kompatybilny z cewnikami prowadzącymi 5F, pozostałe parametry bez zmian. Tym samym prosimy o weryfikację lub usunięcie kryteriów oceny jakościowej, a w szczególności parametrów preferujących mikrocewnik w stosunku do optycznego prowadnika wieńcowego FFR mogącego jednocześnie służyć do wykonania całego zabiegu plastyki wieńcowej oraz odległość sensora od końca dystalnego.

**Odp. do pytania do zadania 1**

Zamawiający dopuszcza system kompatybilny z cewnikami prowadzącymi 5F.

Pozostałe parametry systemu proponowanego przez oferenta podlegają dodatkowej ocenie punktowej i nie wykluczają udziału w przetargu.

**Dot. Zadania 2**

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2 systemu do diagnostyki IVUS o poniższych parametrach: cewnik do badań IVUS z sondą mechaniczną kompatybilny z cewnikami prowadzącymi 5F dającego możliwość wykonania badań przez dostęp promieniowy i rozdzielczości osiowej na poziomie 38µm, pozostałe parametry bez zmian. Jednocześnie prosimy o zmianę lub usunięcie kryteriów oceny jakościowej, a w szczególności parametru o dostępności częstotliwości 60MHz ponieważ jest to tylko jeden z czynników mających wpływ na rozdzielczość („ostrość”) obrazu.

**Odp. do pytania do zadania 2**

System oferowany przez oferenta (kompatybilność z cewnikami prowadzącymi 5F oraz rozdzielczość osiowa 38um) spełnia kryteria parametrów bezwzględnie wymaganych.

Częstotliwość systemu jest parametrem podlegającym dodatkowej ocenie punktowej i nie wyklucza udziału w przetargu.

*Pismo zostaje w dniu dzisiejszym zamieszczone na stronach*  [[http: /zoz-konskie.bip.org.pl/](http://zoz-konskie.bip.org.pl/)](http://www.zoz.konskie.pl)

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki

*Sporządził:*

*st. Ins. ds. Zamówień Publicznych*

*Jacek Kruk*