Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/3/2015 Końskie 2015-02-16

|  |
| --- |
| Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Numer ogłoszenia:**16829-2015**; z datą zamieszczenia 09-02-2015 i na stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń |

 **dot.: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów videoendoskopowych, - wg zadań nr 1,2,3.***

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i wnioski dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

**I.**

1. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 3, ustęp 5, podpunkt 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na usunięcie uszkodzenia do 5 dni roboczych? **Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ**
2. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 3, ustęp 5, podpunkt 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na usunięcie uszkodzenia do 12 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy? **Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ**
3. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 3, ustęp 5, podpunkt 5 oraz załącznika nr 5 – zadanie nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę podpunktu 5 na następujący: „trzykrotna gwarancyjna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę tego podzespołu na nowy nieużywany”.? **Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ**
4. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 6, ustęp 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części ustępu 8 na następujący: „(…) trwającej powyżej 5 dni roboczych (…)”?**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**
5. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 4, ustęp 1, podpunkt b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy do 0,5% wartości umowy za każdy dzień zwłoki? **Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**
6. Dotyczy Zadania nr 1, pozycja nr 1, punkt 19: Czy Zamawiający wymaga aby oferowany videogastroskop posiadał głębię ostrości w zakresie nie mniejszym niż 2 – 100 mm? Możliwość obserwacji śluzówki pacjenta z bliższej odległości pozwala na efektywniejszą klinicznie ocenę zmian. **Odpowiedź; Obowiązują zapisy SIWZ.**
7. Dotyczy Zadania nr 1, pozycja nr 1, punkt 21: Czy Zamawiający wymaga aby funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła była realizowana poprzez filtr optyczny, co zapewnia właściwy kontrast obrazowania układu naczyń śluzówki? **Odpowiedź; Zamawiający nie wymaga a dopuszcza takie rozwiązanie.**
8. Dotyczy Zadania nr 1, pozycja nr 2, punkt 16: Czy Zamawiający dopuści średnicę zewn. wziernika o wymiarze 10,9 mm? Średnica wziernika większa ok. 1 mm od wskazanej przez Zamawiającego nie pogarsza właściwości klinicznych aparatu. **Odpowiedź; Nie. Obowiązują zapisy SIWZ.**
9. Dotyczy Zadania nr 1, pozycja nr 2, punkt 19: Czy Zamawiający wymaga aby oferowany videogastroskop posiadał głębię ostrości w zakresie nie mniejszym niż 2 – 100 mm? Możliwość obserwacji śluzówki pacjenta z bliższej odległości pozwala na efektywniejszą klinicznie ocenę zmian. **Odpowiedź; Obowiązują zapisy SIWZ.**
10. Dotyczy Zadania nr 1, pozycja nr 2, punkt 21: Czy Zamawiający wymaga aby funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła była realizowana poprzez filtr optyczny, co zapewnia właściwy kontrast obrazowania układu naczyń śluzówki? **Odpowiedź; Zamawiający nie wymaga a dopuszcza takie rozwiązanie.**
11. Dotyczy Zadania nr 1, pozycja nr 3, punkt 18: Czy Zamawiający wymaga aby kąt obserwacji videokolonoskopu wynosił min. 170 stopni, co umożliwia wzrost skuteczności wykrywania zmian w jelicie, a tym samym skrócenie czasu zabiegu? **Odpowiedź; Obowiązują zapisy SIWZ.**
12. Dotyczy Zadania nr 1, pozycja nr 3, punkt 19: Czy Zamawiający wymaga aby oferowany videokolonoskop posiadał głębię ostrości w zakresie nie mniejszym niż 2 – 100 mm? Możliwość obserwacji śluzówki pacjenta z bliższej odległości pozwala na efektywniejszą klinicznie ocenę zmian. **Odpowiedź; Obowiązują zapisy SIWZ.**
13. Dotyczy Zadania nr 1, pozycja nr 3, punkt 23: Czy Zamawiający wymaga aby funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła była realizowana poprzez filtr optyczny, co zapewnia właściwy kontrast obrazowania układu naczyń śluzówki? **Odpowiedź; Zamawiający nie wymaga a dopuszcza takie rozwiązanie.**
14. Dotyczy Zadania nr 1, pozycja nr 3, punkt 24: Czy Zamawiający dopuści videokolonoskop wyposażony w przewód uniwersalny, umożliwiający obrót rękojeści sterującej w zakresie 180 stopni z funkcją regulacji sztywności sondy endoskopowej oraz technologią Passive bending (PB) ułatwiającą wprowadzanie do jelita dzięki zastosowaniu płaszcza sondy powyżej końcówki giętkiej o dużo wyższej giętkości od pozostałej części? **Odpowiedź; Obowiązują zapisy SIWZ.**
15. Dotyczy Zadania nr 1, pozycja nr 6, punkt 14: Czy Zamawiający wymaga aby procesor wizyjny posiadał wyjścia cyfrowe HD-SDI, DVI-D oraz wyjścia analogowe RGBS, YPbPr? **Odpowiedź; Zamawiający nie wymaga a dopuszcza takie rozwiązanie.**
16. Dotyczy Zadania nr 1, pozycja nr 6, punkt 15: Czy Zamawiający wymaga aby funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła była realizowana poprzez filtr optyczny, co zapewnia właściwy kontrast obrazowania układu naczyń śluzówki? **Odpowiedź; Zamawiający nie wymaga a dopuszcza takie rozwiązanie.**
17. Dotyczy załącznika nr 5 – zadanie nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wstawienie aparatu zastępczego w okresie przestoju aparatu trwającego dłużej iż 5 dni roboczych? **Odpowiedź; Obowiązują zapisy SIWZ.**
18. Dotyczy załącznika nr 5 – zadanie nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatów nowych, nieużywanych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2014 roku? **Odpowiedź; Nie - zgodnie z zapisami SIWZ.**
19. Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział VI, punkt G.1) i 2): Czy w przypadku zaoferowania produktu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, a stanowi wyposażenie wyrobu medycznego, Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w SIWZ – rozdział VI, punkt G.1) i 2)? **Odpowiedź; Tak.**
20. Prosimy o udzielenie informacji: Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

 **Odpowiedź; Nie.**

**II.**

Pytanie 1. Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„(…) usunięcie uszkodzenia do 5 dni roboczych od dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu ( w okresie gwarancji kurierem na koszt Wykonawcy” (…) ? **Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ**

Pytanie 2. Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Każda interwencja gwarancyjna powyżej 5 dni roboczych powoduje wydłużenie gwarancji o 1 dzień. (…).” ?

**Odpowiedź;.** **Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta.**

Pytanie 3. Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„(…) Reakcja od pisemnego zgłoszenia awarii do 72 godzin w dni robocze (przyjazd do klienta, rozpatrzenie zgłoszenia) ? **Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ**

Pytanie 4

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Na czas naprawy gwarancyjnej (awaria, naprawa, przegląd) trwającej powyżej 5 dni roboczych,(…)” ? **Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Pytanie 5

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 3% do 1% ? **Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ**

Pytanie 6

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% do 0,5% i odpowiednio z 10% do 5% ?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ**

Pytanie 7

Dotyczy załącznika nr 5 – zadanie nr 1, 2, 3 pkt, 4, w przypadku myjni pkt. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty kserokopii uprawnień serwisowych ( dla osób
z polskiego serwisu) wydaną przez producenta bez wskazania konkretnego modelu aparatu ? **Odpowiedź; Tak.**

Pytanie 8

Dotyczy załącznika nr 5 - zadanie nr 1, 2, 3 – pkt. 5, w przypadku myjni pkt. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę tego podzespołu na nowy nieużywany.” ? **Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Pytanie 9

Dotyczy załącznika nr 5 - zadanie nr 1, 2, 3 – pkt. 6, w przypadku myjni pkt. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„ W okresie gwarancji każdy dzień przestoju urządzenia powoduje wydłużenie gwarancji o 1 dzień o ile przestój trwał powyżej 5 dni roboczych.” ? **Odpowiedź; Zgodnie z postanowieniami załącznika nr 4 pkt 6**

Pytanie 10. Dotyczy załącznika nr 5 - zadanie nr 1, 2, 3 – pkt. 7 , w przypadku myjni pkt. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie urządzenia zastępczego w przypadku gdy przestój aparatu wynosił 5 dni roboczych ? **Odpowiedź; Nie Zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.**

Pytanie 11. Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 1b

Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego?

**Odpowiedź; Zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.**

Pytanie 12. Zadanie 1.

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje aby oferowane endoskopy mogły być automatycznie myte i dezynfekowane w środkach różnych producentów bez utraty gwarancji (np. min 5 zestawów ) co daje dowolność stosowania środków i doboru najbardziej ekonomicznego rozwiązania)? **Odpowiedź; Chodzi o środki stosowane w zaoferowanej myjni do oferowanych endoskopów- zgodnie z zapisami SIWZ**

Pytanie 13. Zadanie 1.

Czy Zamawiający stawia wymagania dot. zagięć końcówki dystalnej oferowanych gastroskopów. Jeżeli tak, prosimy o podanie zakresu zagięć (góra/dół, lewo/prawo). **Odpowiedź; Zamawiający nie precyzuje tych parametrów.**

Pytanie 14. Zadanie 1.

Czy Zamawiający oczekuje aby oferowane gastroskopy posiadały funkcję rotacji światłowodu celem zmniejszenia ryzyka uszkodzenia (skręcenia) światłowodu aparatu? **Odpowiedź; Zamawiający oczekuje spełnienia zapisów SIWZ.**

Pytanie 15. Zadanie 1.

Prosimy o doprecyzowanie w ilu zakresach wąskiego pasma światła powinien obrazować oferowany procesor wizyjny? **Odpowiedź; Zamawiający Wymaga spełnienia pkt. 15 SIWZ w tym opisie**

Pytanie 16. Zadanie 1.

Prosimy o doprecyzowanie w ilu stopniach pracy powinna pracować pompa insuflacyjna (procesor wizyjny)? **Odpowiedź; Zamawiający Wymaga spełnienia zapisów SIWZ. Nie precyzuje rozwiązań technicznych jakie mogą być zaoferowane.**

Pytanie 17. Zadanie 1.

Prosimy o dopuszczenie monitora typu LED **Odpowiedź; Tak.**

Pytanie 18. Zadanie 1.

Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowana myjnia posiadała skaner kodów oferowanych i posiadanych endoskopów oraz personelu? **Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

Pytanie 19. Zadanie 1.

Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowana myjnia spełniała normę dla myjni i dezynfektorów do endoskopów (PN EN 15883), dającej gwarancję skuteczności procesu w przypadku zakażeń pacjentów?

**Odpowiedź; Ma spełniać zapis pkt 2 - obowiązujące przepisy.**

Pytanie 20. Zadanie 2:

Prosimy o doprecyzowanie w ilu stopniach pracy powinna pracować pompa insuflacyjna (procesor wizyjny)?

**Odpowiedź; Zamawiający nie precyzuje rozwiązań – dopuszcza róże rozwiązania zgodnie z zapisami SIWZ.**

Pytanie 21. Zadanie 2:

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje aby oferowany endoskop mógł być automatycznie myty i dezynfekowany w środkach różnych producentów bez utraty gwarancji (np. min 5 zestawów ) co daje dowolność stosowania środków i doboru najbardziej ekonomicznego rozwiązania? **Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ**

Pytanie 22. Zadanie 2:

Prosimy o dopuszczenie monitora typu LED **Odpowiedź; Tak.**

Pytanie 23. Zadanie 3:

Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowana myjnia spełniała normę dla myjni i dezynfektorów do endoskopów (PN EN 15883), dającej gwarancję skuteczności procesu w przypadku zakażeń pacjentów?

**Odpowiedź; Ma spełniać zapis pkt 2- obowiązujące przepisy.**

Pytanie 24. Zadanie 3:

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje aby oferowany bronchoskop mógł być automatycznie myty i dezynfekowany w środkach różnych producentów bez utraty gwarancji (np. min 5 zestawów ) co daje dowolność stosowania środków i doboru najbardziej ekonomicznego rozwiązania)? **Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ**

Pytanie 25. Zadanie 3:

Czy Zamawiający oczekuje aby oferowany bronchoskop posiadał funkcję rotacji światłowodu celem zmniejszenia ryzyka uszkodzenia (skręcenia) światłowodu aparatu? **Odpowiedź; Dopuszcza takie rozwiązanie.**

Pytanie 26

Czy w ramach integracji z EsaProjekt i Agfa mają być przesyłane obrazy do PACS firmy Agfa czy
w formie linku z zleceniem HL7 do systemu firmy EsaProjekt ? **Odpowiedź; Integracja ma polegać na przesłaniu obrazów do systemu PACS firmy AGFA.**

**Natomiast integracja z systemem HIS ma polegać na otrzymaniu zlecenia z HIS ( Optimed) do systemu endoskopowego oraz powrotu opisu badania jeśli taki został wykonany do systemu HIS- Optimed firmy Esaprojekt**

Pytanie 27

Jakie są terminy końcowe realizacji integracji części informatycznej? **Odpowiedź; Zgodnie z umową.**

Pytanie 28

Czy wykonawca ponosi koszty zakupu licencji HL7 lub DIOCM dla wspomnianych systemów w placówce nie licząc oferowanego systemu archiwizacji? **Odpowiedź; Tak, Wykonawca ponosi koszt licencji DICOM oraz integracji z systemem HIS – Optimed firmy Esaprojekt).**

**III.**

**Pytanie**

Dotyczy zadania nr 1 oraz 3 – myjnia do endoskopów

Czy oferowana myjnia ma być wyposażona we wbudowaną suszarkę załadunku (endoskopu) ?

**Odpowiedź; Dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie**

Dotyczy zadania nr 3 – myjnia do endoskopów jednostanowiskowa – pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści aparat nowy, nieużywany, rok produkcji 2014 ? **Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ**

**Pytanie**

Dotyczy zadania nr 2

Prosimy o doprecyzowanie czy w Zadaniu nr 2, Zamawiający oczekuje aby oferent wkalkulował w cenę oferty integrację posiadanego systemu Endovaris z siecią szpitalną HIS (Firma Esaprojekt – Optimed) oraz PACS (Firma – Agfa)? **Odpowiedź; Tak.**

**IV.**

**Zadanie nr 1.** Pkt. 22 videogastroskop

Czy Zamawiający dopuści videogastroskop z 3 programowalnymi przyciskami endoskopowymi?

**Odpowiedź; Nie.**

Pkt. 21. Videokolonoskop. Czy Zamawiający dopuści videokolonoskop z 3 programowalnymi przyciskami endoskopowymi? **Odpowiedź; Nie.**

Pkt. 24 videokolonoskop

Czy Zamawiający zrezygnuje z obrotowego konektora w zakresie 180 stopni (parametr ten charakteryzuje firmę Pentax) i dopuści zabezpieczenie przed skręcaniem się endoskopu z dzieloną sztywnością tuby wziernikowej w 3 odcinkach? **Odpowiedź;**  **Obowiązują zapisy SIWZ.**

MYJNIA DO ENDOSKOPÓW

Pkt.27

Czy Zamawiający dopuści myjnię wykonaną z tworzywa sztucznego? **Odpowiedź; Nie.**

Pkt. 30

Czy Zamawiający dopuści wyjmowany kosz do mycia endoskopów? Rozwiązanie wyjmowany czy wysuwany nie ma znaczenia dla jakości mycia i dezynfekcji endoskopu. **Odpowiedź;**  **Nie.** **Obowiązują zapisy SIWZ.( Rozwiązanie z wysuwanym koszem jest ergonomiczne – rozwiązanie to posiadają różni producenci).**

PROCESOR WIZYJNY HD

Pkt. 20

Czy Zamawiający dopuści podłączenie źródła światła za pomocą jednego konektora, podłączenie procesora za pomocą jednego konektora? **Odpowiedź; Nie.** **Obowiązują zapisy SIWZ. ( zapis ten spełniają różni producenci- jest on bardziej ergonomiczny).**

Zadanie 2

PROCESOR WIZYJNY HD

Pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści obrazowanie w różnych pasmach światła z optyczną lub cyfrową filtracją długości pasma światła? **Odpowiedź; Tak.**

Pkt. 20.a Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu pkt. 20 cyt.:

*Aparat dostosowany do pracy z**posiadanych przez oddział endoskopów (na gwarancji) firmy PENTAX:*

*- VIDEOBRONCHOSKOP EB-1970TK*

*- VIDEOGASTROSKOP EG-290KP sztuk 2*

*- VIDEOKOLONOSKOP EC-380LKP sztuk 2*

*Lub rozwiązanie równoważne polegające na zaoferowaniu równoważnego procesor HD + endoskopy z nim kompatybilne (VIDEOBRONCHOSKOP, VIDEOGASTROSKOP sztuk 2, VIDEOKOLONOSKOP sztuk 2)- nowe nieużywane - o parametrach nie gorszych niż posiadane przez Oddział endoskopy firmy PENTAX?*

Pragniemy podkreślić że Zamawiający wyspecyfikował – planuje zakupić kompletny zestaw zaś obecny zapis świadczy o dopuszczeniu do postępowania wyłącznie firmę Pentax; ogranicza to uczciwą konkurencję.

**Odpowiedź; Nie. Obowiązują zapisy SIWZ . Zapis ten umożliwia Zamawiającemu eksploatację posiadanych endoskopów.**

Pkt. 21. Czy Zamawiający dopuści podłączenie źródła światła za pomocą jednego konektora, podłączenie procesora za pomocą jednego konektora? **Odpowiedź; Obowiązują zapisy SIWZ.**

VIDEOKOLONOSKOP. Pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści videokolonoskop z 3 programowalnymi przyciskami endoskopowymi? **Odpowiedź; Nie.**

Pkt. 24

Czy Zamawiający zrezygnuje z obrotowego konektora w zakresie 180 stopni (parametr ten charakteryzuje firmę Pentax) i dopuści zabezpieczenie przed skręcaniem się endoskopu z dzieloną sztywnością tuby wziernikowej w 3 odcinkach? **Odpowiedź; Obowiązują zapisy SIWZ.**

**Zadanie 3**

VIDEOBRONCHOSKOP. Pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści średnicę kanału roboczego 2,8 mm? **Odpowiedź; Nie.**

MYJNIA DO ENDOSKOPÓW GIETKICH JEDNOSTANOWISKOWA Pkt. 22

Czy Zamawiający dopuści kontrolę szczelności przed procesem mycia i dezynfekcji? **Odpowiedź; Obowiązują zapisy SIWZ.**

Pkt. 27. Czy Zamawiający dopuści myjnię wykonaną z tworzywa sztucznego? **Odpowiedź; Nie.**

Pkt. 29. Czy Zamawiający dopuści wyjmowany kosz do mycia endoskopów? Rozwiązanie wyjmowany czy wysuwany nie ma znaczenia dla jakości mycia i dezynfekcji endoskopu. **Odpowiedź; Nie. Obowiązują zapisy SIWZ.**

**Zadanie 3**

MYJNIA DO ENDOSKOPÓW GIETKICH JEDNOSTANOWISKOWA

Pkt. 23. Czy Zamawiający dopuści system indywidualnych przyłączeń pomp tłoczących do gniazd zaworów bez możliwości kontroli przepływu w kanałach endoskopu? **Odpowiedź; Nie. Obowiązują zapisy SIWZ.**

*Pismo zostaje w dniu dzisiejszym zamieszczone na stronach*  [[http: /zoz-konskie.bip.org.pl/](http://zoz-konskie.bip.org.pl/)](http://www.zoz.konskie.pl)

 Końskie 2015-02-16

 Z -ca Dyrektora

 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

 Mgr inż Jerzy Grodzki

*Sporządził: Tomasz Milcarz*