Numer sprawy: DSUiZP 24/JK/50/2016

**Załącznik Nr 2 .**

**Parametry techniczno- jakościowe**

1. Jednostka Centralna

**Płyta główna**

**Chipset**

Intel H81

1 x DVI-D

1 x VGA

2 x PS/2

1 x RJ45

2 x USB 3.0

**typ procesora**

Intel® Core™ i3-4170 (3M Cache, Co najmniej o taktowaniu 3.70 GHz)

ilość rdzeni

2 (4 wątki HT)

**Pamięć**

DDR3-1600 (PC3-12800)

**ilość pamięci RAM**

Co najmniej 4 GB

Chłodzenie procesora

radiator, wentylator - BOX

**typ dysku twardego**

SSD o pojemności co najmniej 120 GB

interfejs dysku twardego

Serial ATA/600

**napęd optyczny**

DVD+/-RW DL

**karta dźwiękowa**

zintegrowana 7.1 HD Realtek

**karta graficzna**

Intel HD Graphics 4400 lub karta zewnętrzna

złącza na przednim panelu obudowy

audio

2 x USB

1 x USB 3.0

**wolne złącza na płycie głównej**

PCI-Express x16 co najmniej 1 szt. (w przypadku kart zewnętrznej nie jest wymagany dodatkowy slot PCI-Express x16)

PCI-Express x1

**moc zasilacza**

350 W

**zainstalowane wentylatory**

1 wentylator 92mm

**opcjonalne wentylatory**

1 wentylator 80/90/120mm

**System operacyjny**

Windows 10 Pro 64bit

**Gwarancja**

24 miesiące

**Klawiatura i Mysz**

1. Monitor

Producent

**Dell**

**przekątna**

 co najmniej 21 cali

**rodzaj matrycy**

IPS

**rodzaj podświetlenia**

LED

**rozdzielczość nominalna**

1920 x 1080 (Full HD) piksele

Złącza:

**analogowe złącze D-Sub 15-pin**

tak

**cyfrowe złącze DVI**

tak

**Kontrast**

2000000:1 dynamiczny

jasność

250 cd/m²

**Plamka**

0.25 mm

**czas reakcji**

8 ms (szary do szarego)

**porty wejścia/wyjścia**

4 x USB

1 x DisplayPort

Gwarancja

3 lata w serwisie zewnętrznym

1. Drukarka

Xerox Phaser 3260VDNI

 format: A4

rozdzielczość druku mono: 4800x600 dpi

szybkość drukowania mono: do 28 stron A4/min

miesięczne obciążenie: do 30000 stron

 przeznaczenie do druku: tylko mono - tekst i grafika

 miejsce użytkowania: dom/małe biuro

gwarancja: 24 m